Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

 Рождественского сельского поселения

Поворинского муниципального района

Воронежской области

 от 10.02.2025 года № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Щетка коммунальная МК-454** | Диаметр ворса щётки | Тяговый класс трактора | Высота уборки | Средняя наработка на отказ | Длина | Угол установки щетки к продольной оси машины | Масса | Рабочая скорость |
|  | 0.53 Метр | 08-1,4КН | 200 Миллиметр | 100 Час | 2 Метр | 58 Градус Цельсия | 435 Килограмм | 12.9 Километр в час |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отвал коммунальный оборотный КО-2** | Вид навесного оборудования коммунальной машины | Высота подъема лопаты | Рабочая ширина | Масса | Высота лопаты | Привод подъема и поворота лопаты | Ширина | Толщина лопаты | Высота уборки | Угол поворота | Рабочая скорость | Толщина рамы |
| навесное | 400 Миллиметр | 2500 Миллиметр | 366 Килограмм | 660 Миллиметр | Гидравлический от гидросистемы трактора | 2500 | 4 Миллиметр | 500 Миллиметр | 30 Градус (плоского угла); | 12.9 Километр в час | 6 Миллиметр |